The svga Driver
This section talks about using LCDproc with LCD displays that use the svga library.

Configuration in LCDd.conf

[svga]
Mode = SCGALIB-MODE 	 svgalib mode to use [default: G320x240x256] SCGALIB-MODE can be any legal mode string for svgalib. See the svgalib 7 manual page for legal mode strings.
Size = 	 set display size [default: 20x4]
Contrast = CONTRAST 	 Set the initial contrast. Legal values for CONTRAST are 0 - 1000. If not given, the default value is 500.
This parameter can be set but it does not change anything in the driver.
Brightness = BRIGHTNESS 	 Set the initial brightness [default: 1000; legal: 1 - 1000]
OffBrightness = BRIGHTNESS 	 Set the initial off-brightness [default: 500; legal: 1 - 1000] This value is used when the display is normally switched off in case LCDd is inactive